| Отправить заявку

наш телефон: (812) 332-19-95 703-36-88

О компании
Продажа недвижимости
Вакансии
Контакты
Карта сайта

Главная / Люки / Люк полимерно-композитный ЛК (квадрат)

Недвижимость Квартиры в новостройках Загородная недвижимость Строительные материалы Демонтаж строительных конструкций
ЖБИ
Тротуарная плитка
Стальные трубы
Трубы ППУ
Теплоизоляция
Кабельная продукция
Гипсокартон
Кирпич
Газобетон
Сухие строительные смеси
Кровля
Нерудные материалы
Переработаный щебень
Дорожные металлические ограждения барьерного типа
Люки
Бытовки
Бытовки
Интерьеры
Двери
Напольные покрытия

# Люк полимерно-композитный ЛК (квадрат)

Область применения: Люк предназначен для установки на смотровых колодцах подземных инженерных коммуникаций: кабельных сетей, водопровода и канализации, которые расположены в пешеходной зоне и зоне зеленых насаждений. Данный люк специально разработан для тротуаров с плиточным покрытием.

Продукция прошла лабораторные испытания (протокол № 34 от 27.02.2009 г. департамента лабораторных испытаний и исследований) и имеет сертификат соответствия № РОСС RU. AE81. Н02176.

Стоимость. Люк полимерно-композитный ЛК (квадрат)
Комплект: корпус + крышка | от 1150р./шт. (в т.ч. НДС)

Технические характеристики
ЛК (квадрат)
Номинальная нагрузка, кН. | 3,3
Полное открытие не менее, мм. | 580
Глубина установки крышки в корпусе h, не менее, мм | 20
Масса общая, справочная, кг. - крышка люка - корпус люка | 26 17 9
Высота люка общая, мм. | 60
Внешний размер корпуса (максимальный), мм. | 650

| © 2008 | Создание сайтов СПб веб-студия megagroup.ru |

Люк полимерно-композитный ЛК (квадрат)